ICS 01.140.20 
A 14 
备案号：*****-201*

DA 

中 华 人 民 共 和 国 档 案 行 业 标 准 
                   DA/T**—201*

档 案虫 霉 防 治 一 般 规 则

General rules for prevention and control of pests and mould in archives 
（征求意见稿）

201*-**-** 发布                                           201*-**-** 实施
国 家 档 案 局 发 布 

前      言 

本标准代替DA/T35-2007《档案虫霉防治一般规则》。
 本标准与DA/T35—2007相比主要变化如下：
——本标准中修订的主要内容参照JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》以及国家档案局档案科学技术研究所2013年12月出版的《新档案保护技术实用手册》；
——本标准将纸质档案的防护延伸至档案工作人员保护及库房保护；
——本标准取消了国家禁用的化学杀虫和灭菌剂以及极少使用的杀虫灭菌方法，增加了档案工作人员的保护措施和库房保护等方式；
本标准附件为国家指定机构相关检测报告等参考文件；
本标准由国家档案局提出并归口； 
本标准起草单位：湖北省档案局、珠海市利高斯发展有限公司；
本标准主要起草人：尹达、魏正光、方开玉、张列、杨光、李慧学；
新标准于201*年**月**日发布，原《档案虫霉防治一般规则》（DA/T 35—2007）同时作废。

档案虫霉防治一般规则

1 范围 
本标准按照“以防为主，防治结合，综合治理”的原则，就档案工作人员保护及在档案形成的全过程工作中有关虫霉预防和除治工作提出规范和技术指标。 
本标准适用于我国各级各类档案馆（室）纸质档案以及档案库房的虫霉防治。 

2 规范性引用文件 
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
JGJ25-2010档案馆建筑设计规范
DA/T 1-2000 档案工作基本术语 
DA/T 25-2000 档案修裱技术规范 

3  术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。 
3.1 
档案害虫 pest in archives 
直接或间接危害档案的昆虫。 
3.2
档案霉菌 mould in archives
在档案库内及档案制成材料中滋生并对档案及有关设施设备造成危害的霉菌。 
3.3
档案虫霉预防   pest and mould prevention in archives
根据档案害虫、霉菌的生活习性和传播途径所采取的防止虫霉接触或感染档案并创造一个不适
宜档案害虫、霉菌生存环境的措施。 
3.4
档案虫霉除治 pest and mould control in archives
利用物理或化学方法杀灭档案害虫或霉菌的方法、措施。 
3.5
物理杀虫 pest control with mechanical methods 
利用低温、低氧等物理方法杀灭档案害虫的方法。
3.6
化学杀虫 pest control with insecticide 
利用投放化学药品杀灭档案害虫的方法。 
3.7
物理方法除霉 mould control with mechanical methods 
通过温度、低氧、渗透压等物理措施除霉的方法。 
3.8
化学方法除霉 mould control with fungicide 
使用化学药剂对档案霉菌进行薰蒸或超细微粒雾化以杀灭档案霉菌的方法。 

4 档案虫霉预防 
4.1 档案形成过程中的虫霉预防 
4.1.1 对档案制成材料和保管材料的要求 
4.1.1.1 档案形成用纸张、档案盒应采用无酸纸（中性或弱碱性纸）。 
        档案入库前的虫菌检查和处理；
        档案库房、风口、门窗、管道的虫菌定期检查和处理；
档案装具、箱柜、密集架的虫菌定期检查和处理。
4.1.1.2 馆藏档案原件在立卷、缩微、数字化过程中的虫霉预防。 
        档案在整理、归档、数字化、缩微、修复、裱糊、借阅过程的虫菌防治。
4.1.2 对虫霉传染源控制的要求 
4.1.2.1 按照国家档案局标准，保持档案洁净和保存档案环境的温湿度。 
4.1.2.2 定期对档案进行虫霉检查（入库前的统查、抽查，入库后的定期检查，一般6—12个月检查一次）。 
4.1.2.3 档案在包装、存放、运输过程中要严格控制环境，防止虫菌对档案的附着侵蚀。 
4.1.2.4 档案入库前对库房进行杀虫灭菌消毒处理（特别是新建档案库房）。 
4.2 档案接收过程中的虫霉预防
4.2.1 虫霉检查 
4.2.1.1 在接收档案时，逐卷检查档案是否有虫霉状况。 
4.2.1.2 虫害检查的方法：观察搜索法、震落法、胶粘法、仪器探测法等。 
4.2.1.3 霉菌检查的方法：逐卷逐页查找纸张上的霉斑、菌落、菌丝等，尤其是要注意检查易生霉
部位，如装订处、装裱粘贴处等。 
4.2.2 档案入库前的杀虫灭菌消毒处理
4.2.2.1 档案接收批量检查后，如有虫菌，必须先进行杀虫灭菌消毒处理（方法见 5 和 6）。 
4.2.2.2 档案杀虫灭菌后在过渡间阶段的观察、检查和处理 
有虫菌的档案经过杀虫灭菌处理后，应在过渡间单独存放一段时间，并检查杀虫灭菌的效果。经检查确认档案害虫霉菌全部死亡，档案方能入库；如果经过检查，仍发现有活虫或霉菌，还必须再次进行杀虫灭菌处理，直至活虫、霉菌全部灭净后档案方能入库。 
4.3 档案整理过程中的虫霉预防 
4.3.1 环境要求 
4.3.1.1 档案整理环境、温湿度遵照JGJ 25-2010的规定。 
4.3.1.2 档案整理工作区及工作间应保持清洁，使用灭菌型空气净化机，以保障人员健康。 
4.3.2 对档案整理工作间每年应作 1～2 次杀虫灭菌消毒处理。 
4.4 档案保管过程中的虫霉预防 
4.4.1 环境要求 
4.4.1.1 档案库房周围环境须符合JGJ 25-2010的要求。 
4.4.1.2 保持库房良好的密封性能。库房门、窗要少且无缝隙、无破损，所有门窗要安装纱门、纱
窗；有条件的，在库房门口安装风淋装置和灭菌型空气净化装置。 
4.4.1.3 库房采用钢筋水泥或石质地基，进行防潮隔热处理。有白蚁的地区地基要作防蚁处理。 
4.4.1.4 选用对人员、环境、档案制成材料无不良影响的档案装具保存档案。 
4.4.1.5 空调和其它机械通风口要安装空气过滤器，以保持库内空气洁净。 
4.4.1.6 按照国家档案局库房管理规范，档案库内温度控制在 14℃～24℃，每昼夜允许波动幅度为±2℃，相对湿度控制在45%～60%，每昼夜允许波动幅度为±5%。
4.4.1.7 档案库房温湿度必须按照国家档案局库房管理规范做好不少于三年的实时记录报表。
4.4.2 药物预防 
应选用国家有关部门认定和推荐使用的安全、高效、广谱、低毒、残效期长、无腐蚀、对环境无污染，不损害人体健康和对档案制成材料无不良影响、无损坏的驱虫、防霉药剂放置在档案库房及柜架内，不可直接接触档案。 
4.5 档案利用过程中的虫霉预防 
4.5.1 保持阅档室洁净卫生，注意公共场所的室内空气满足相关国家标准。
4.5.1.1 翻阅珍贵档案原件时，应配戴洁净手套。 
4.5.1.2 利用后的档案经过杀虫灭菌消毒处理后，方可重新入库。 
4.6 档案修裱过程中的虫霉预防 
4.6.1 所有修裱用具和材料应清洁，无虫菌源污染。 
4.6.2 待修裱的档案已被虫菌感染的，应先进行杀虫灭菌处理。局部、轻度的霉菌污染可在通风橱中用脱脂棉球蘸取 10%以上的甲醛（或 75%的酒精）溶液擦除；危害较重的应进行严格处理，采用物理或化学方法灭菌（方法见 5 和 6）。 
4.6.3 修裱用淀粉浆糊应加入适量浓度为 10%乙萘酚酒精溶液或苯酚等驱虫防霉剂。 
4.6.4 修裱所用的绷子等工具、通风橱等装具应定期进行除尘去污、杀虫灭菌消毒处理。

5   档案害虫的除治 
5.1 物理杀虫方法 
主要有：低温冷冻杀虫、气调杀虫等。 
5.1.1 低温冷冻杀虫方法
5.1.1.1 杀虫方法与要求 
少量档案的低温冷冻杀虫可采用冰箱、冷柜，大规模杀虫处理需使用大型冷库。 
a）需低温冷冻杀虫处理的档案应作防潮包装处理（纯面部包装放入纸箱内）； 
b）低温冷冻杀虫的温度和时间的参考数据：-25℃冷冻 72小时，根据容量大小增减时间。
c）经冷冻处理的档案取出冷冻箱后，应在常温下缓冲 20～72 小时，除去包装，并检查后入库。 
5.1.2 真空充氮杀虫方法
5.1.2.1 杀虫方法与要求
a）将档案原件直接放入真空容器内，经过抽取真空和多次氮气置换，使容器内含氧量低于千分之二，通过一定时间的密闭，达到杀虫效果；
b) 真空充氮容器可实行全自动操作，必须配置真空状态的含氧量测试仪，保障杀虫效果；
c) 0.5立方至1立方容器，处理时间不少于72小时，2立方容器，处理时间不少于96小时。
d) 使用的氮气纯度标准为99.99%。办公场所内必须采用自动制氮机；
e）在档案放入真空容器后，抽取容器内气体的同时，会有档案表层的灰尘及微生物、垃圾通过真空泵内置过滤器过滤后排放，因此，必须对真空泵及过滤器经常检查清理，以免有害气体排放到室内（特别是南方地区高温高湿季节），影响室内空气质量；
f) 在真空充氮消毒处理完成后，取出的档案原件需放置24小时，以达到纸张的正常湿度；
g) 真空充氮方式需要注意时间和容器内温度的配合，否则对于幼虫和虫卵的杀灭率不足；
    h) 真空充氮设备供应商必须提供相关国家机构的杀虫检测报告，以保障档案部门的使用。
5.2 化学杀虫方法 
根据药剂侵入虫体方式的不同，化学杀虫药剂分为薰蒸剂、触杀剂、胃毒剂、趋避剂、诱杀剂等。用于档案害虫防治的化学杀虫剂要求高效、广谱、低毒，对环境无污染，不损害人体健康，且对档案制成材料无明显不良影响和损坏。可用于档案害虫防治的化学杀虫剂主要有：环氧乙烷、菊酯类、硫酰氟、二氧化碳等。常用方法如下： 
5.2.1菊酯微毒类雾化杀虫（检测报告见附件2）
5.2.1.1 杀虫方法与注意事项
    a）菊酯微毒类杀虫适用于空库、档案装具及库内外定期防护性消毒杀虫；
    b）新建库房、新购档案装具需要进行全面喷雾消毒；
    c）在库房使用时，需均匀喷布于库房的地面、墙壁及档案装具表面；
    d）切忌将溴氰菊酯药剂与强碱性物质或与有机磷杀虫剂相混；
e）主要杀虫剂原料（微毒类）为富右旋反式苯醚菊酯、Es-生物丙烯菊酯等。
f) 档案原件杀虫消毒时，使用密封容器，以便雾化剂渗透杀虫。
g) 在抽取容器空气和完成杀虫处理后，所排放的废气必须经过二次过滤后排放。
5.2.2硫酰氟熏蒸方法
5.2.2.1 杀虫方法与注意事项
硫酰氟熏蒸剂是呈分子状态的气体，具有很强的扩散和渗透力。能通过虫孔，蚁道和一切缝隙穿透到被熏蒸物内部，能在杀虫灭菌之后逸出消失。对潜伏在各种物品内的有害生物同样有效。
在档案消毒使用中，每立方米使用剂量为10-40克，密闭时间为24小时，充分通风后必须进行如气相色谱法、卤素灯测定法后方能进入（残留量低于5ppm），密闭48—72小时，可取得100%的杀虫效果。
必须在专用的密闭性消毒室或容器内进行杀虫处理。
在实施过程中需要有专业人员操作并配置虑毒面具、防护服装等。
特殊档案害虫如鼠类、蜚蠊、白蚁、卫生害虫螨类防治，可参阅《新档案保护技术实用手册》5.6.5-5.8.3。

6 档案霉菌的除治
6.1 物理方法灭菌 
6.1.1低温冷冻灭菌方法
6.1.1.1 灭菌方法与要求 
少量档案可采用低温冷冻方式灭菌，如冰箱、冷柜，大规模杀虫处理需建设大型冷库。 
a）需低温冷冻杀虫处理的档案应作防潮包装处理（纯面部包装放入纸箱内）； 
b）低温冷冻杀虫的温度和时间的参考数据：-25℃冷冻 72小时，根据容量大小增减时间。
c）经冷冻处理的档案取出冷冻箱后，应在常温下缓冲 10～24 小时，除去包装，并检查后入库。 
6.2 化学方法灭菌 
6.2.1 环氧乙烷灭菌 
6.2.1.1 使用方法与注意事项 
a）熏蒸室温度维持在 29℃以上，相对湿度维持在 30%～50%的范围内； 
b）因环氧乙烷极易燃烧，一般以 1:9（重量比）的比例与二氧化碳或氮气混合，装入钢瓶使用； 
c）用药量一般为每立方米 400g，薰蒸时间依浓度、温度确定，一般要求密闭 24～48小时； 
d）环氧乙烷对人每日连续接触的极限是 50ppm，属于中性毒类，必须严格执行人员防护。
e) 环氧乙烷的气体熏蒸的渗透力较差，要注意档案盒之间或档案件之间留有足够的空隙。
6.2.2 季铵盐、复合孤类雾化灭菌（检测报告见附件1）
6.2.2.1 季铵盐、复合孤的复合水基药剂为为卫生级灭菌药剂（无毒性）。
6.2.2.2 能够将好氧性菌全部杀灭，能阻断厌氧性菌及丝状霉菌滋生、繁殖。
6.2.2.3 对于库房和档案装具的灭菌消毒（包括档案表面），必须采用超细微粒（粒径不大于2微米）的雾化喷洒，雾化喷洒后密闭24小时，如增加通风处理可以在12小时内恢复正常。
6.2.2.4 对于档案原件的灭菌处理，必须在真空容器内进行，采用超细微粒（粒径不大于2微米）的雾化喷洒，以达到渗透杀灭的效果，每立方容器的杀灭时间为2小时。
6.2.3高阻隔封存包充二氧化碳灭菌
6.2.3.1 灭菌方法与要求
a) 采用高阻隔氧气的涂布薄膜（PVA）袋，在热压封存后，可以快速吸收袋内的氧气和腐蚀气体。 抑制和杀灭封存袋内的霉菌、真菌和蛀虫以及防止潮湿气体和外来虫菌的侵入；                  
b)绝氧保护套装组成：14微米厚度以上透明高阻隔复膜、强力吸氧剂、含氧量检测剂、通过热压机密封；
c) 绝氧封存使用时，每个封存袋封存的档案盒，以安全、方便为标准（以封存袋的尺寸为准），注意档案盒的边角不能对封存包造成微小损伤，装入封存袋以及返回密集架时必须轻拿轻放，为提高封存袋内吸氧包的工作效率和时间，可使用微型吸尘机，对封存袋做微量空气吸除，封存包在使用热压封口机时，热压部分必须平整，不能有折缝皱纹出现，注意在将档案盒或档案卷、件装入封存袋时，尖锐、硬角等装订物不能损伤封存袋，为封存后需要重新打开使用原始档案，封存袋必须大于装入档案盒约三分之一，确保可重复使用；
d) 在封存后3-5天后，检查封存状况并及时弥补有漏氧的封存包；
e) 封存袋内置吸氧包由活性铁砂组成，密封后包内氧气迅速被活性铁砂吸收形成氧化铁，并仍然在严密的包装中，活性铁砂无毒无害无味无尘。在保护纸张的同时，对纸张、字迹、环境、人体健康无任何影响。
说明：
如果在封存包内注入二氧化碳气体，密封15-20天，杀虫率达到100%，由于二氧化碳无色无味，对环境、人体有较大的损害，运输条件严格，因此必须由专业人员用专业设备进行操作。
6.2.4洁尔灭或新洁儿灭灭菌
6.2.4.1 洁尔灭或新洁尔灭为固体或胶体状灭菌药剂，主要用于人员接触性清洁用或以喷雾方式进行档案库房、装具的灭菌型消毒。
6.2.4.2 人员手部清洁以1:1000的比例溶于水浸泡5分钟，每份清洁液使用30-60人次后更换。
6.2.4.3 库房、装具灭菌消毒以2-5:100比例，进行喷洒灭菌消毒。
6.2.4.4 对铝制品有腐蚀作用，需增加0.5%硫酸钠，可避免铝制品的腐蚀。

7.杀虫灭菌的综合方法
    可用于档案库房、档案装具、档案虫菌综合杀灭的主要药品为富右旋反式苯醚菊酯、Es-生物丙烯菊酯（菊酯类）、复合季铵盐、聚合孤（检测报告见附件1）。
7.1.菊酯类热雾方法消毒（检测报告见附件2）
    可用于档案库房、档案装具、档案虫菌综合杀灭。主要原料为富右旋反式苯醚菊酯、ES-生物丙烯菊酯（微毒菊酯类）、复合季铵盐、复合孤等。
7.1.1热雾杀虫灭菌剂使用方法与注意事项 
a）可用于新库房、使用中的库房、档案装具以及档案消毒室及纸张、实物档案 ；
b）库房使用剂量为1～3ml/ m3，纸张类档案的处理，必须使用超细微粒（雾化微粒达到≦ 2μm）热雾方式；
c）超细微粒雾化机将水基药剂经过加热系统瞬时雾化，形成微小粒子，可长时间悬浮于空气
中，使药剂与有害微生物、档案害虫、蟑螂、蚊蝇、细菌等充分接触后死亡，达到环保消毒、杀菌、杀虫的目的；
d）雾化施药时机上最好选择在气温较低、档案受害虫侵染之前的季节对库房、器具、密集架及其周围过道等进行全面雾化消毒；
e）关闭库房内烟雾报警器，雾化消毒1小时后再打开库房内烟雾报警器；
f）操作人员无需特殊保护装置。
7.2灵香草杀虫方法与注意事项
a）灵香草对档案害虫黑毛皮蠹、花斑皮蠹、烟草甲的各虫态(除蛹期外)均有强烈的杀灭效果，兼有高浓度杀虫、低浓度驱避的双重作用，并对档案纸张、字迹无不良影响、对人体安全、不污染环境；
b）灵香草T1制剂对黑毛皮蠹的半数致死量(LD50)为43．65μl/1，LD-P线的回归式及坡度为：y=3.13x—0.13，LD50的标准误差为0.029，置信限为49．773～38．282(μl/l)；T1制剂对花斑皮蠹的半数致死量(LD50)为54.96μl/1，LD-P线的回归式及坡度为：y=4．9x—3．53，LD50的标准误差为0．019，置信限为59．841—450．471(μl/1)；
c）灵香草与T1制剂既可以作为单剂单独使用，也可以组成合剂混合使用，而且组成合剂后优势更明显；
d）在灵香草等中成药物应用时，供应商必须提供国家制定机构的检测报告。

8 库房内空气灭菌性净化
8.1 静电过滤灭菌方法 
按照国家档案局JGJ 25-2010库房建设规范，灭菌型空气净化适用于档案库房、档案整理或数字化、缩微、修复、查阅等场所，保护档案工作人员以及利用者的健康和档案安全。
灭菌型空气净化机对库房内的空气不断循环吸放（每小时需要达到12次空气的净化置换），对室内空气进行杀菌消毒及消除异味（可以消除二甲苯、甲醛、烟雾、尘埃、空调微生物、霉菌等多种带有负离子的病毒，细菌和异味，），并长期释放含负离子空气，使书库或其他人群长时间聚集的房间，具有清新的室内净化空气，避免细菌病毒对古籍书刊的侵蚀和减少交叉感染，避免药物和其他化学防霉防菌剂对纸质档案、古籍书刊和管理人员、查阅人员的影响。达到对库房内长期保存的档案、古籍书刊的有效保护。